Welding tests réalisés par A2M industries, professional and certified professional testers.

Par contre on a pas de photos, du coup on rejoins les schémas.

Aussi, on remarque que toutes les ruptures se font hors soudure (sauf pour un cas où il s’agissait d’une « mauvaise soudure »), la force à rupture reste cependant suffisante.

Sinon, les tests en traction sur les tubes non soudés sont disponibles sur les certificats matière