BJ rear uf a-arm frame 677.534 321.221 -162.096 .000 .000 .000

BJ rear ur a-arm frame -522.720 -1393.381 703.134 .000 .000 .000

BJ rear lr a-arm frame -379.802 -1092.492 160.817 .000 .000 .000

BJ rear lf a-arm frame 366.116 300.678 -44.260 .000 .000 .000

BJ rr upright rear uf a-arm 677.534 321.221 -162.096 .000 .000 .000

BJ rr upright rear ur a-arm -522.720 -1393.381 703.134 .000 .000 .000

BJ rr upright rear lr a-arm -379.802 -1092.492 160.817 .000 .000 .000

BJ rr upright rear lf a-arm 366.116 300.678 -44.260 .000 .000 .000

BJ rr tie-rod frame -141.128 -312.198 45.956 .000 .000 .000

BJ rr upright rr tie-rod -141.128 -312.198 45.956 .000 .000 .000

BJ rr upright rr push-rod .000 2176.174 1546.449 .000 .000 .000

BJ rr push-rod rr rocker .000 2176.174 1546.449 .000 .000 .000

BJ rr rocker rr ohlins .000 2450.712 7.206 .000 .000 .000

BJ rr ohlins frame .000 2450.712 7.206 .000 .000 .000

PI rr rocker frame .000 -274.538 1539.243 .000 .000 .000

PO sol rr wheel .000 .000 2250.000 .000 .000 .000

PO rr wheel rr upright .000 .000 -.003 .000 .000 .000

SS rr wheel rr upright .000 87.186 3347.922 .000 .000 .000

SS rr wheel rr upright .000 -29.061 -1099.455 .000 .000 .000

PO rr wheel rr upright .000 -58.125 1.536 .000 .000 .000

BJ front uf a-arm frame 1012.640 1289.262 -309.423 .000 .000 .000

BJ front ur a-arm frame -946.843 2454.681 -589.123 .000 .000 .000

BJ front lr a-arm frame 40.883 -137.713 7.522 .000 .000 .000

BJ front lf a-arm frame -108.454 -196.314 10.722 .000 .000 .000

BJ fr upright front lf a-arm -108.454 -196.314 10.722 .000 .000 .000

BJ fr upright front lr a-arm 40.883 -137.713 7.522 .000 .000 .000

BJ fr upright front ur a-arm -946.843 2454.681 -589.123 .000 .000 .000

BJ fr upright front uf a-arm 1012.640 1289.262 -309.423 .000 .000 .000

BJ fr upright fr pull-rod -.420 -3460.612 3134.704 .000 .000 .000

BJ fr pull-rod fr rocker -.420 -3460.612 3134.704 .000 .000 .000

BJ fr rocker fr ohlins .000 2478.397 -190.196 .000 .000 .000

BJ fr ohlins frame .000 2478.397 -190.196 .000 .000 .000

BJ fr upright fr tie-rod 2.194 50.696 -4.401 .000 .000 .000

BJ fr tie-rod frame 2.194 50.696 -4.401 .000 .000 .000

PO sol frame .000 .000 2250.000 .000 .000 .000

PO sol fr wheel .000 .000 2250.000 .000 .000 .000

PO sol frame .000 .000 2250.000 .000 .000 .000

SS fr wheel fr upright .000 31.576 886.546 .000 .000 .000

SS fr wheel fr upright .000 48.460 1360.604 .000 .000 .000

PO fr wheel fr upright .000 -80.036 2.851 .000 .000 .000

PO fr wheel fr upright .000 .000 .000 .000 .000 .000

PI fr rocker frame -.420 -5939.009 3324.899 .000 8.877 -17.789

PO frame sol .000 .000 .000 .000 .000 .000

PO frame sol .000 .000 .000 .000 .000 .000